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	序号
	产品
	型号
	功能介绍
	数量

	1
	桌面式医保三类终端
	IST-4S
	医护人员刷脸进行打卡，医保患者通过终端进行刷脸认证身份，设备通过国家医保三类终端认证。
	1

	2
	接入现有摄像头
	/
	根据医院现有摄像头改造，定制化开发医保局相关功能。
	4

	3
	6TB存储硬盘
	
	存储时间不少30天
	1

	4
	摄像头
	
	利旧
	4

	5
	录像机
	海康威视
	8路视频接入，1硬盘位，双网口
	1

	6
	监视显示屏
	
	24寸1080p分辨率，如果有旧显示器，可利旧
	1

	7
	监控安装
	
	包含网线、网络布线、设备调试等
	1
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硬件参数：
	序号
	模块
	参数

	1
	处理器
	8核2.0GHz

	2
	操作系统
	Andriod 9.0

	3
	显示屏
	8英寸分辨率1280*800

	4
	触摸屏
	多点触控电容屏

	5
	内存
	4GB

	6
	储存
	64G

	7
	人脸摄像头
	3D结构光摄像头

	8
	网络制式
	TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA

	9
	2.4/5G双频
	2.4/5G双频支持802.11a/b/g/n/ac

	10
	蓝牙
	蓝牙4.1

	11
	刺叭
	双声道2W2

	12
	电源输入
	12V3A
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硬件参数：
	序号
	模块
	参数

	1
	处理器
	8核A55（4x1.6GHz + 4x1.2GHZ） CPU

	2
	操作系统
	Android 10 

	3
	存储器
	64GB ROM+2GB RAM

	4
	显示屏
	5.99" HD+，1440x720，IPS

	5
	触摸屏
	电容多点触控

	6
	磁卡支持
	支持1/2/3磁道卡，支持双向刷卡，符合ISO7810/7811规范

	7
	IC卡支持
	1个符合PBOC3.0和EMV标准

	8
	非接触读卡器
	PBOC 3.0，ISO/ICE 14443 TypeA&B，Mifare卡qPBOC,PayPass,PayWave

	9
	PSAM卡座
	2个符合ISO7816规范

	10
	密码键盘
	虚拟按键,符合ANSI X9.8/ISO9564，ANSI X9.9/ISO08731密钥管理规范。Master Key/Session Key密钥，支持3DES,RSA,SHA-256加密算法

	11
	国密
	支持SM1/2/3/4算法

	12
	打印机
	58打印机，最大90mm/s（7.4V时）；

	13
	通信方式
	LTE/UMTS/GSM

	14
	WiFi
	2.4G/5G，支持IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

	15
	蓝牙
	支持蓝牙4.2，支持BLE,ibeacon

	16
	卫星定位
	内置GPS，支持AGPS

	17
	后置摄像头
	5M AF

	18
	前置摄像头
	3D结构光

	19
	条码识别
	二维扫码头

	20
	身份证模块
	可选硬解或者软解

	21
	电池
	锂电池，7.6V/3500mAh

	22
	通信方式
	LTE/UMTS/GSM
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