**询价采购明细及相关说明**

**声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。**

**一、合同签订问题**

1、设备价值2000元以上的医疗设备，需签订购销合同

2、设备价值2000元以下的医疗设备，不需签订购销合同

**二、质保金及付款问题**

1、设备价值3000元以上的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，中小企业（需报价时提供中小企业证明材料）设备验收合格后支付合同金额90%；其他供应商设备验收合格后三个月支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

2、设备价值3000元以下的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后三个月一次性付全款。

**三、询价采购原则：**

依据报价文件的资质、参数、价格等，采购小组共同评议。

**四、询价采购货物明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额及备注要求 |
| 包一 | X射线防护用品 | 1批 | 见附件 |
| 包二 | 指夹式脉搏血氧仪、输液泵、血压计、负压吸引器、防褥疮气垫床 | 1批 | 见附件 |

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**五、材料说明**

**报价文件附带以下资料**

1、生产厂家资质文件：

 营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：需形成有效链接

 （如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

 营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**附报价单模板：**

----------------------报价单模板--------------------------

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516903

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 产品/配件名称 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称 |  |  |
| 生产厂家 | 设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家) |  |  |
| 规格/型号 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号 |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总价（元） |   |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 经销商/厂家汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号：  |

三、

经销商/厂家承诺质保期：验收之日起

经销商/厂家报价有效期限：

经销商/厂家名称：（**盖章**）

经销商/厂家电子邮箱： 必填

联系人： 联系电话：

供货时间：签订合同或收到相关通知之日起 天

 日期： 年 月 日

以下空白

-------------------------报价单模板止----------------------

**验收需提供以下文件**

1、经销商对业务人员的授权文件（业务人员与签订合同人员或报价文件中授权的业务人员一致，可不提供）

2、设备装箱配置清单（与合同、报价文件一致，若因部分配件在设备内部安装导致验收时无法清点的，需提供书面说明并提供承诺加盖公章）

3、需厂家工程师进行设备安装、培训指导的，需提供培训单（包含培训内容，并培训人员签字确认）

4、保修卡

5、说明书

6、随机的配件工具等

7、产品合格证，进口设备必须提供相符的报关单（部分进口设备存在无合格证情况，可不提供合格证，但必须提供报关单）

8、设备验收时验收参数无法直观体现的（如亮度、硬度要求、质量管理体系要求、防水要求等），需提供生产厂家相应的检验报告、质量认证等必要的证明文件。

9、原始合同复印件2份

**六、货物参数**

**包一、X射线防护用品**（需对下列防护用品进行单价报价）

参数要求：

1、符合环保、卫生等管理部门要求的正规X线防护用品，具有医疗器械备案凭证或注册证，铅当量0.5当量

2、需授权文件

3、防护用品需求数量、预算及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 防护用品 | 要求（防护范围可宽于如下样图或要求） |
| 防护铅衣5件预算1200元/件 |  |
| 方巾4件预算1300元/件 | 单边长度≥1.2米×1米 |
| 铅帽5件预算180元/件 |  |
| 铅围脖5件预算130元/件 |  |
| 儿童防护用品2件预算800元/件 |  |

**包二、**

**1、防褥疮气垫床 5个，预算1500元**

（因价值较低，不强制要求授权，需提供厂家资质文件）



**2、电动吸引器1台，预算2300元**

（因价值较低，不强制要求授权，需提供厂家资质文件）

1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)
3.瞬时抽气速率：≥40L/min
4.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)

**3、指夹式脉搏血氧仪，预算400元**

（因价值较低，不强制要求授权）

1、指夹式，便携小巧，携带方便，液晶显示，如样图：



2、血氧饱和度显示范围：70%-99%

3、脉率显示范围为：25-250bpm，±1%或±1bpm

4、外形尺寸约58\*32\*34cm

5、重量约54g（包括两节7号电池）

6、配置包含主机，挂绳，说明书，保修卡，合格证

**4、上臂式电子血压计1台，预算1000元**

（因价值较低，不强制要求授权，需提供厂家资质文件）

1、显示方式：数字式显示

2、测量方式：示波测定法

3、测量范围：0 mmHg -299mmHg（0 kPa -39.9kPa），脉搏数：40次/分-180次/分

4、测量精度：压力±3mmhg（±0.4kpa），脉搏数：精度为±5%

5、压力检测：压力传感器

6、电源：电池

7、袖带：约宽145mm\*长466mm，空气管长约610mm，适用臂周范围：220mm-320mm

**5、输液泵1台，预算5000元**（需提供授权文件）

**1、安全要求：**

1.1 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

1.2压力报警阈值至少3档可调，具有阻塞回撤功能

1.3 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

1.4具有气泡探测：单个气泡大小至少4档可调，最小可探测≥50ul的单个气泡，并具有连续气泡监测功能：可以设置每小时的累积气泡报警阀值

**2、 精度要求：**

2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3、 基本要求：

3.1 速率范围：0.1-1400ml/h, 递增：0.1ml；

3.2 快推：0.1-1400ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量，具有自动和手动快推可选；

3.3 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.4 屏幕不小于2”显示屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、待入量、累计量、输液器品牌、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.5 主机自带提手，方便携带

3.6 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.7具有速度模式、滴速模式可选；

3.8 设计寿命年限不少于7年

3.9可加装无线模块，实现无线联网监测；