**附件**

|  |
| --- |
| 高新区人民医院3号楼餐厅排烟改造预算 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 油烟净化器 | 40000风量，120%风量下净化效率达到95%以上，且120%风量下油烟排放浓度小于0.5mg/m³(提供检测报告原件证明) | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 静音风柜 | 33寸，30KW，风量43179立方米/h～66838立方米/h，风压760p-628p | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 变径 | 定制 不锈钢厚度1.0mm以上 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 弯头 | 700\*900mm 不锈钢厚度1.0mm以上 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 烟道 | 700\*900mm 不锈钢厚度不低于1.0mm | 米 | 39 |  |  |
| 6 | 法兰 | 4\*4镀锌角铁 | 对 | 39 |  |  |
| 7 | 雨帽 | 不锈钢厚度1.0mm以上 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 电缆 | 4平方国标铜线 | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 土建改造 | 开墙破洞及修复 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：报价为综合单价，包含安装、运输、吊装、拆除、人工、审计费、税费、安全措施费、垃圾清运等所有费用。 |