**询价采购明细及相关说明**

**声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。**

**一、合同签订问题**

1、设备价值2000元以上的医疗设备，需签订购销合同

2、设备价值2000元以下的医疗设备，不需签订购销合同

**二、质保金及付款问题**

1、设备价值3000元以上的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

2、设备价值3000元以下的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后一次性付全款。

**三、询价采购原则：**

依据报价文件的资质、参数、价格等，申请科室、设备科、招标办等共同评议。

**四、询价采购货物明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额及备注要求 |
| 包一 | 特定电磁波治疗器 | 12台 | 5400元 |
| 包二 | 电针仪 | 10台 | 3000元 |
| 包三 | 电动洗胃机 | 1台 | 8500元 |

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**五、材料说明**

**报价文件附带以下资料**

1. 报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
2. 参数偏离表

3、生产厂家资质文件：

 营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

4、授权文件

5、各经销商资质文件：

 营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

6、彩页或其他供应商认为有必要的文件（按需提供，简洁明了）

*按照上述顺序装订或扫描*

**附报价单模板：**

----------------------报价单模板--------------------------

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516903

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包一 | 包二 | 包三 |
| 产品/配件名称 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称 |  |  |
| 生产厂家 | 设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家) |  |  |
| 规格/型号 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号 |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总价（元） |   |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 经销商/厂家汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号：  |

三、

经销商/厂家承诺质保期：验收之日起

经销商/厂家报价有效期限：

经销商/厂家名称：（**盖章**）

经销商/厂家电子邮箱： 必填

联系人： 联系电话：

供货时间：签订合同或收到相关通知之日起 天

 日期： 年 月 日

以下空白

-------------------------报价单模板止----------------------

**\*\*设备参数偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件要求参数 | 报价文件参数 | 正偏离/负偏离 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**六、货物参数**

**包一：特定电磁波治疗器**（不强制要求授权文件）

1、电源：220V市电

2、功率约300W

3、产品样式：立式单头

4、主要波谱范围：2～25 微米

5、计时方式：0—60 分钟或常开

6、辐射板直径约166mm

7、支臂伸缩范围：0-560mm

8、仰角：0-270

9、方位角：360

10、内部线路接线干净整洁，设备故障率低，维修方便

11、带防倾倒装置，

12、配件要求：发热盘、定时器、轮子等常用配件需单独报价，并对配件进行质保期等相关承诺

**包二：电针仪**（不强制要求授权文件）

1、直流供电：6-9V

2、输出波形：双向尖脉冲，脉宽1.0ms

3、输出频率：2-40次/秒，连续可调

4、输出强度：0-30C连续可调

5、输出组数：可同时用于6个穴位

6、设备整体结构美观大方，外壳厚实耐用，并提供设备实物图片

**包三、电动洗胃机**

1、电源条件：市电

2、洗胃周期：≤40S

3、冲液量：250~350ml/次

4、吸液量：350~450ml/次

5、噪声：≤65dB（A）

6、流量：≥2.0L/min

7、压力控制：冲、吸压力设定为47~67kPa范围内，连续运行误差不大于±5kPa

8、洗胃机款式：台式